**Projet de story-board**

**Pour l’éclatement d’une collecte gardée et non gardée**

Le scénario présente :

* *L’objectif et lesprérequis*
* *Définition d’une collecte gardée et non gardée*
* *Description du mode opératoire*
  + - *Chapitre 1 : Prise en compte non gardée*
    - *Chapitre 2 : Prise en compte collecte gardée par les associations*

Temps Global estimé environ **13 mn** Blanc

|  |  |
| --- | --- |
| **Discours** | **Étapes à l’écran** |
| Bonjour à tous et bienvenue dans le module Eclatement de la collecte gardée et non gardée après le tri  Cette opération est gérée à partir du poste Putty  Mais avant de démarrer cette vidéo et pour plus de confort, nous allons nous mettre en mode grand écran en cliquant sur l'icône en bas à droite de votre écran  Temps **1mn**Blanc | n de |
| Bien, ceci dit maintenant, nous allons nous poser préalablement quelques questions  Comment différencier les 2 types de collecte :   * La collecte dite non gardée correspond aux denrées alimentaires triées et stockées au sein de la Banque Alimentaire. Code produit utilisé **5010000** * La collecte dite gardée correspond aux denrées alimentaires triées et stockées au sein des associations. Code produit utilisé **5010010**   Quel est l’objectif et prérequis   * Savoir prendre en compte une collecte non gardée et gardée après un tri des denrées alimentaires   Quels sont les Prérequis  Maitriser :   * La fonction réception sans commande   Pour collecte gardée   * Création d’une fiche de préparation * Quittancement d’un bordereau de livraison   Ce tutoriel va vous expliquer les différentes opérations à entreprendre pour éclater une collecte non gardée et gardée.  Temps **2 mn**Blanc  **Plan de la session**   1. Collecte non gardée   1.1 creation des lots par article  1.2 saisie des réceptions avec l’article 5010000  1.3 Eclatement de la collecte : mouvement interne TRANSCOL   1. Collecte gardée   2.1 préparation : créer une commande par association  2.2 Saisie des réceptions avec l’article 5010010  2.3 Eclatement de la collecte : mouvement interne TRANSCOG  2.4 Quittancement de la commande  **1) Collecte non gardée**  **1.1) Creation des numéros de lot**  Pour la collecte non gardéé, la recommandation est de créer, préalablement à la collecte, un lot unique par produit collecté (soir envirion 30) , ce qui permettra de suivre toute l’année le stock de chaque produit issu de la collecte. Les numeros de lot auront une structure particuliere , à savoir la BA + annee + 365 en quantieme de jour, et un chrono décroissant à partir de 9999.  Pour concrétiser cette operation, nous allons créer le 1er lot, pour l’article 0210001  Par le menu reception sans commande  Avec un fournisseur divers, cette reception étant fictive  Bien préciser l’origine CO de collecte pour ce lot  Dans le depot 02 , dépôt qui sera utilisé pour stocker les articles  Je saisie le numero de lot avec BA+annee+365 + 9999  Et une quantité de 1 gramme , sans incidence sur les stocks.  Le lot a été créé pour cet article,  Il suffit de repeter l’opration pour les 30 articles de ma liste.  **1.2) Saisie des receptions par GMS avec l’article 5010000**  Nous illustrons l’étape 2, saisie des receptions globales par magasin,  Toujours avec la fonction Reception sans commande  **1.3) Eclatement de la collecte non Gardée Fonction** « **TRANSCOL «**    Avant de procéder àl’éclatement de la collecte,Il faut au préalable que vous ayez saisi les **poids globaux par magasin avec code critère origine CO (Collecte)**dans la fonction **« réception sans commande »**  Vous vous connectez sur Putty puis avec la flèche droite de votre clavier vous vous positionnez sur la fonction « **Stock**», vous faites ENTREE, puis avec la flèche bas de votre clavier sur la fonction **« Mouvements Divers »** puis ENTREE.  Dans la ligne **« Nature »**tapez **F5**puis vous sélectionnez **« TRANSCOL »**et ENTREE. L’affichage de la date est celle du jour de la saisie, vous faites ENTREE puis de nouveau ENTREE sur chrono.  **Nota**Si vous aviez un chrono « Eclatement collecte non gardée » en instance et que vous souhaitez reprendre votre saisie sur ce dernier, vous saisiriez le numéro dans cette zone puis Entrée  Faites ENTREE sur la ligne Lecture,  un masque d’écran comprenant deux parties s’affiche :   * Une partie Sortie avec en affichage le code produit **5010000** la zone **05** et le **poids total en stock en KG issu des saisies.** * Une partie Entrée ou l’on va saisir le code produit issu du tri effectué ainsi que tous les critères de gestion.   Comment procéder  **Masque sortie** :Après avoir fait entrée sur la Zone 05, vous faites **Ctrl+Z** pour effacer le poids affiché, puis vous saisissez le poids  de la palette du produit issu du tri puis ENTREE  **Masque Entrée** : Vous appuyez sur **F 5** pour choisir votre code produit puis Entrée, vous définissezvotre Zone de stockage, puis ENTREE Dans la zone LOT , faire F5 pour selectionner le lot créé a l’étape 1  Informer l’emplacement : **Ctrl+Z pour effacer celui proposé et F5 pour choisir l’emplacement attribué**  vous inscrivez la date de la **DDM** puis ENTREE.  Les autres critères sont facultatifs à l’exception de la ligne LAR Libellé article. Cette rubrique vous permez d’ajouter un complément d’information à votre article. Ce commentaire apparaitra dans la ligne complément lors de vos consultations de stock.  Appuyez sur **F2** à la fin de saisies des critères.  Votre numéro de lot s’affiche. Vous retrouvez en bas de page le poids affiché que vous avez défini en début de traitement. Si le produit est stocké hors ZONE 03, vous choisissez votre emplacement en faisant **F5** sur la ligne Emplacementpuis ENTREE  A la question «Combien voulez-vous d’Etiquette » vous tapez le nombre d’étiquettes souhaitée puis ENTREE  Vous vous retrouvez sur le masque ci-contre sur lequel vous retrouvez le récapitulatif des mouvements effectués.  **Vous avez d’autres saisies** : Vous faites ENTREE sur la ligne lecture pour effectuer une autre saisie  **Supprimer une ligne de saisie**  En cas d’erreur de saisie d’une ligne, vous ne pouvez pas modifier la ligne. Le seul moyen est de supprimer le mouvement  Apres avoir éditer votre étiquette, vous vous positionner avec vos flèches sur la ligne à supprimer, puis appuyer sur la touche **F7.** A la question êtes-vous sur de vouloir supprimer l’enregistrement, Vous répondez **OUI**  Une fois vos saisies terminées, vous Appuyez sur F4 pour finaliser le mouvement de stock. Un message « Voulez-vous lancer l’édition mouvement N° XXXX » s’affiche vousRépondez **OUI et**l’Edition du récapitulatif du transfert s’effectue  Temps **6 mn**Blanc  Maintenant nous allons aborder l’éclatement de la **collecte Gardée** par les associations. La prise en compte des poids globaux par magasin et l’éclatement par code produit, se feront en fonction des données transmises par l’association.  Comment procéder  Même processus de prise en compte **globale** des poids décrit dans le **chapitre 1.**  **Chapitre 2 :**Eclatement de la collecte Gardée Fonction « **TRANSCOG code 5010010 »**  Vous vous connectez sur Putty/Fonction **Stock/**Mouvements Divers puis ENTREE.  Puis au masque **« Stock/Mouvement divers »**, dans la ligne Nature, vous faites **F5**puisvous sélectionnez **« TRANSCOG »** puis ENTREE.  Un masque d’écran s’affiche comprenant deux parties :   * Une partie Sortie avec en affichage le code produit **5010010,**  la zone 05 , le doit etre saisi * Une partie Entrée ou l’on va saisir le code produit issu du tri effectué ainsi que les critères de gestion.   Sur la zone LOT, faire entrée pour générer un numero de lot  Enfin le processus de traitement de transfert est identique **au chapitre 1**  **Collecte gardée « TRANSCOL »**  **Particularité** Afin d’assurer une **traçabilité des produits issus** de cet éclatement et permette à l‘association de suivre en comptabilité ses produits, vous devez rédiger une fiche de préparation puis éditer un Bordereau de livraison pour les produits concernés.  **Attention**:Lors du quittancement de votre préparation, il faudra veiller à prendre les numéros de **lot des produits issus de TRANSCOG**  Temps **3 mn**Blanc  Voilà, nous avons détaillé les différentes opérations pour effectuer l’éclatement d’une collecte gardée et non gardéeà partir de Putty  Nous avons partagé avec vous quelques bonnes pratiques.  Si cette vidéo vous a plus, n'hésitez pas à la partager et souvenez-vous que l'équipe de formation est à votre disposition  Si vous ne vous sentez pas confortable pour réaliser les opérations directement en production, rappelez-vous que vous pouvez toujours vous entraîner dans l'environnement de test qui est à votre disposition  A très vite pour un autre module de formation  Temps **1 mnFIN** | Laisser 3 ‘’ pour permettre la lecture du slide      Laisser 3 ‘’ pour permettre la lecture du slide |